	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ASHG*KXCA NOCRIA
Мощност на охлаждане : 2,5 / 3,4 kW
Мощност на отопление: 3,6 / 5,0 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R32
Енергиен клас A+++/A+++
Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
Ниво на шум: 56~61 dB
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 
	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ASHG*LMCA
Мощност на охлаждане : 2,0 / 2,5 / 3,4 / 4,0 kW
Мощност на отопление: 3,0 / 3,2 / 4,0 / 5,0 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Ниво на шум: 21~44 dB
Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ASHG*LFCA
Мощност на охлаждане : 5,2 / 7,1 / 8,0 kW
Мощност на отопление: 6,3 / 8,0 / 8,8 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A
Работен диапазон - охлаждане: - 10~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
Ниво на шум: 26~48 dB
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 
	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ASHG*LUCA
Мощност на охлаждане : 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW
Мощност на отопление: 3,0 / 3,2 / 4,0 / 5,4 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 10~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Ниво на шум: 21~45 dB
Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ASHG*LTCA
Мощност на охлаждане : 2,5 / 3,5 kW
Мощност на отопление:  3,2 / 4,0 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A+++/A++
Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C
Работен диапазон - отопление : - 20~24°C
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Ниво на шум: 21~42 dB
Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 
	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ASHG*LLCC
Мощност на охлаждане : 2,0/2,5 / 3,4 kW
Мощност на отопление: 2,7/3,0 / 4,0 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Ниво на шум: 22~43 dB
Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ASHG*LMTA
Мощност на охлаждане : 8,0 / 9,4 kW
Мощност на отопление: 8,8 / 10,1 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 15~43°C
Работен диапазон - отопление : - 20~24°C
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Ниво на шум: 21~42 dB
Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД
	

	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: AGHG*LVCA
Мощност на охлаждане : 2,6 / 3,5 / 4,2 kW
Мощност на отопление: 3,5 / 4,5 / 5,2 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
Ниво на шум: 22~40 dB
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 
	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: AUHG*LVL
Мощност на охлаждане: 3,5 / 4,3 / 5,2 / 6,8 kW
Мощност на отопление: 4,1 / 5,0 / 6,0 / 8,0 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 10~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Ниво на шум: 30~49 dB
Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	
	





	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: AUHG*LRL
Мощност на охлаждане: 8,5 / 10,0 / 12,5 /13,3 kW
Мощност на отопление: 10,0 / 11,2 /14,0 / 16,0 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
Ниво на шум: 37~40 dB
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 
	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: AUHG*LRL
Мощност на охлаждане: 10,0 / 12,5 /14.0 kW
Мощност на отопление: 11,2 /14,0 / 16,0 kW
Захранване: 400/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
Ниво на шум: 37~44 dB
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: AUXG*LRLB
Мощност на охлаждане : 5,2 / 6,8 / 8,5/9,5/12,5/ 13,3 kW
Мощност на отопление: 6,0 /7,8/10,0/10,8/14,0/15,8 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++
Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
Ниво на шум: 32~49 dB
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД
	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ABHG*LRT
Мощност на охлаждане : 8,5 / 9,4 / 12,1 kW
Мощност на отопление: 10,0 / 11,2 / 13,3 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+ 
Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
Ниво на шум: 32~49 dB
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ABHG*LVT
Мощност на охлаждане : 5,2 / 6,8 kW
Мощност на отопление: 6,0 / 8,0 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: - 10~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Ниво на шум: 31~48 dB
Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 
	Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN
Серия: ABHG*LRT
Мощност на охлаждане : 10,0 / 12,5/ 14,0 kW
Мощност на отопление: 11,2 / 14,0 / 16,0 kW
Захранване: 400/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+ 
Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C
Работен диапазон - отопление : - 15~24°C
[image: http://server.bulclima.com/publicserver/GENERAL%20FUJITSU/NEW_LOGO_GENERAL_TRANSPERANT.png]Ниво на шум: 32~51 dB
Произведено в Тайланд
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Климатик KAISAI
Серия: KEM* KTA
Мощност на охлаждане: 2,6 / 3,5/ 5,2 /7,0 kW
Мощност на отопление: 2,9/ 3,8 / 5,5 / 7,3 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: 0~30°C
Работен диапазон - отопление : - 15~30°C
[image: ]Произведено в: Китай
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

	Климатик KAISAI
Серия: KWF* HRD
Мощност на охлаждане: 2,6 / 3,5/ 5,3 /7,0 kW
Мощност на отопление: 2,9/ 3,8 / 5,5 / 7,3 kW
Захранване: 230/50 V~Hz
DC Инверторна технология
Фреон: R410A
Енергиен клас A++/A+
Работен диапазон - охлаждане: 0~30°C
Работен диапазон - отопление : - 15~30°C
[image: ]Произведено в: Китай
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД


	Въздушна завеса KAISAI
Модел: SILVER
Захранване: 230/50 V~Hz
Мощност: 130-350 W
Въздушен дебит: 1300~3600 m2/h
Ниво на шум: 56~61 dB
[image: ]Произведено в: Китай
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

	Въздушна завеса KAISAI
Модел: GOLD
Захранване: 230/50 V~Hz
Мощност: 180-350 W
Въздушен дебит: 1300~3600 m2/h
Ниво на шум: 55~61 dB
[image: ]Произведено в: Китай
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Въздушна завеса KAISAI
Модел: PLATINUM
Захранване: 230/50 V~Hz
Мощност: 150-350 W
Въздушен дебит: 1550~3700 m2/h
Ниво на шум: 55~60 dB
[image: ]Произведено в: Китай
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД

	

	[bookmark: _GoBack]Вентилаторен конвектор: OLIMPIA SPLENDED
Модел: SLW 400 с трипътен вентил
Захранване: 230/50 V~Hz
Общ охлаждащ капацитет (7/12°C): 1,01 kW
Осезаем охладителен капацитет (7/12°C):  0,91 kW
Отоплителен капацитет (50°C): 1,55 kW
Отоплителен капацитет (70°C): 2,70 kW
[image: ]Ниво на шум: 39~43 dB
Произведено в: Италия
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Вентилаторен конвектор: OLIMPIA SPLENDED
Модел: SL+ 400 INVERTER
Захранване: 230/50 V~Hz
Общ охлаждащ капацитет (7/12°C): 1,74 kW
Осезаем охладителен капацитет (7/12°C):  1,25 kW
Отоплителен капацитет (50°C): 2,31 kW
Отоплителен капацитет (70°C): 3,88 kW
[image: ]Ниво на шум: 39~53 dB
Произведено в: Италия
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 


	Вентилаторен конвектор: OLIMPIA SPLENDED
Модел: SL SMART 400 
Захранване: 230/50 V~Hz
Общ охлаждащ капацитет (7/12°C): 1,73 kW
Осезаем охладителен капацитет (7/12°C):  1,24 kW
Отоплителен капацитет (50°C): 2,31 kW
Отоплителен капацитет (70°C): 3,88 kW
[image: ]Ниво на шум: 39~53 dB
Произведено в: Италия
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Термопомпа: OLIMPIA SPLENDED
Модел: SERPA 11kW с трипътен вентил за БГВ
Захранване: 230/50 V~Hz
Охладителна мощност: 11,8 kW
Отоплителна мощност: 10,50 kW
Фреон: R410A
[image: ]Ниво на шум: 30 dB
Произведено в: Италия
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 


	
	Вентилаторен конвектор: ACTION CLIMA
Модел: FX-VB 130 2-Тръбен за открит монтаж
Захранване: 230/50 V~Hz
Обща охладителна мощност (7/12°C): 1,50 kW
Осезаема охладителна мощност: (7/12°C): 1,29 kW
Отоплителна мощност (70/60°C): 3,74 kW
Ниво на шум: 24~38 dB
[image: ]Произведено в: Италия
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 


	Термодинамичен бойлер: ATLANTIC
Модел: Explorer 200л.
Захранване: 230/50 V~Hz
Ел. мощност: 1800 W
Мощност термопомпа: 665 W
Енергиен клас A+
[image: ]Хладилен агент: R134A
Ниво на шум: 33 dB
Произведено в: Франция
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 

	Термопомпа: ATLANTIC
Модел: Alfea excellia a.i 14
Захранване: 230/50 V~Hz
Охладителна мощност: 9,00 kW
Отоплителна мощност: 13,50 kW
Фреон: R410A
[image: ]Енергиен клас A++
Ниво на шум: 46 dB
Произведено в: Франция
Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД 
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